Версия прошивки v2.2b
Что в этой версии:
- измерение напряжения до 40 вольт
- часы
- термометр от -50 до +99,9 градусов

обращаю внимание, что для измерения напряжения с диапозоном от 0 до 40 вольт нужно в схеме резистор R10 установить номиналом 15К (изменено соотношение входного резистивного делителя, а в прошивке под этот номинал изменена соответствующая константа)

v2.2bp - В архиве две версии прошивки для индикатора без разделительных часовых точек - моргаем запятой во втором разряде.
v2.2bp2 - для тех кто захочет повозиться и сделать часы с двумя разделительными точками, для этого нужно индикатор набрать из четырех по одному, при этом третий индикатор (разряд) нужно перевернуть. Таким образом, получим в общем индикатор с двумя разделительными точками в режиме часов. Обращаю внимание, что нужно соответственно для третьего разряда "правильно" сделать  разводку. Так что кому это интересно, прошивка для Вас. 
Желаю успехов!
____________________________________________________________________________________
Файл скачан с сайта www.AVRLife.pp.ua
Там вы сможете найти еще много литературы, программ и полезной для себя информации

