В архиве две версии прошивки для индикатора без разделительных часовых точек - моргаем запятой во втором разряде.
Версия v2.2p2 для тех кто захочет повозиться и сделать часы с двумя разделительными точками, для этого нужно индикатор набрать из четырех по одному, при этом третий индикатор (разряд) нужно перевернуть. Таким образом, получим в общем индикатор с двумя разделительными точками в режиме часов. Обращаю внимание, что нужно соответственно для третьего разряда "правильно" сделать  разводку. Так что кому это интересно, прошивка для Вас. 
Желаю успехов!   